ウシオ電機㈱

UIT-101 後継機 概略仕様 ご説明資料

紫外線照度計 UIT-101と後継機 UIT-201の主な仕様及び変更点について以下の通りに示します。

主な仕様

表1-1 に UIT-101とUIT-201の主な仕様を記します。

表1-1.UIT-101､UIT-201 主機能比較表

	
	UIT-101
	UIT-201

	ｻｲｽﾞ [ mm ] 
	80 (W)× 180 (D)× 26 (H)
	 　80 (W)× 180 (D)× 19 (H) 

	重量 [g]
	 約260
	約300※

	接続できる主な受光器
	UVD-365PD､UVD-405PD等
	UIT-101と同等

	測定範囲 (組み合わせ受光器による)
	
	UIT-101と同等

	
	受光器感度 A(W/cm2)
	最大測定値
	最小分解能
	

	
	12.0 ～ 150
	1999 mW/cm2
	0.01 mW/cm2
	

	
	120 ～ 1500
	199.9 mW/cm2
	0.001 mW/cm2
	

	ﾚﾝｼﾞ切り替え
	あり (H / M / L)
	←

	ﾚﾝｼﾞ間の直接遷移
	可
	不可 (H→M→L→H→･･･)

	指示値ﾎｰﾙﾄﾞ機能
	あり
	←

	受光器感度 調整機能
	あり 
(照度計本体CALﾄﾘﾏにて調整)
	←

	感度切り替えSW 
	あり (H/L)
(照度計本体にて切り替えswあり) 
	←

	ｾﾞﾛ調整機能
	要

(照度計本体ｾﾞﾛ ﾄﾘﾏにて都度手動で調整) 
	不要

 (測定毎 (電源起動時) に取得します)

	起動時 内部初期化処理
	不要
	必要 (約 5sec.)

	LCD表示
	3-1/2 digit
	5digit (うち4digit使用)

	ｾﾞﾛｻﾌﾟﾚｽ機能
	なし
	あり

	OVERﾚﾝｼﾞ表示
	あり
	←

	ｱﾅﾛｸﾞ電圧出力
	電圧仕様
	0 ～1.999 [V] (F.S.)
	←         

	
	その他仕様
	時間軸に対しｱﾅﾛｸﾞ的に推移
	←        

	ﾊﾞｯﾃﾘ低下検出
	あり
	←

	WDT異常検出
	なし (CPUﾚｽのため不要)
	あり

	電源
	9V電池 (006P) × 1
	単4電池 × 3 ※

	外部電源
	無し
	ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ (オプション) 


